---
格式版本: 2
标题: "一个千亿赛道的“社死”时刻_腾讯新闻"
原文链接: "https://news.qq.com/rain/a/20260812A0AJRO00?adChannelId=tech"
发布日期: "2026-08-12"
发布时间校准状态: "found"
发布时间需复核: "否"
发布时间来源: "rule:scrape:strict_html_metadata"
发布时间证据: "article:published_time: 2026-08-12 17:17:55"
发布时间校准原因: "规则确认唯一严格发布时间，来源 scrape:strict_html_metadata"
发布时间校准置信度: "high"
发布时间候选数量: 9
发布时间严格候选数量: 4
发布时间原页读取状态: "source template page reused from URL open"
发布时间未找到原因: ""
发布时间校准时间: "2026-08-13T01:35:17+08:00"
发布时间仲裁状态: "skipped"
发布时间仲裁尝试次数: 0
发布时间仲裁耗时毫秒: 0
发现时间: "2026-08-13T01:22:10+08:00"
入库时间: "2026-08-12T17:35:17.686Z"
来源平台: "固定入口"
搜索渠道: "fixed_url"
搜索词: "https://news.qq.com/ch/tech"
匹配关键词:
  - "光"
  - "电源"
  - "WAIC"
  - "量产"
  - "部署"
  - "性能"
  - "AI"
相关厂家:
  - "腾讯"
相关专家:
  []
内容类型: "网页"
抓取工具: "Free Fetch + Defuddle"
清洗工具: "Defuddle Markdown + Defuddle/Readability 正文提取"
原始附件:
  []
AI优质: "否"
AI打分: 0
AI分档: "非优质"
AI质检状态: "不通过"
AI打分理由: "正文完全围绕人形机器人电池续航，未涉及超节点/AI Rack/机柜级AI系统等核心主题，与项目关注范围无关。"
AI质检模型: "ali-deepseek-v4-flash"
AI质检时间: "2026-08-13T01:37:26+08:00"
AI主题相关性: 0
AI来源权威性: 0
AI新颖性: 0
AI技术细节: 0
AI商业部署信号: 0
AI完整性: 0
采集批次: "2026年8月12日20点58分23秒"
采集批次ID: "20260812-205823-234"
去重键: "https://news.qq.com/rain/a/20260812A0AJRO00?adChannelId=tech"
---

问AI · 全固态电池量产前，人形机器人靠哪条路线续命？

是新朋友吗？记得先点 **蓝字“锌刻度”** 关注我哦～

***每日一篇科技财经深度调查***

***走进商业背后的故事***

![图片](https://inews.gtimg.com/news_bt/Oxn2P0xsXdxApfFtV3j18xSVR7ECipPBFy5W_gTPtibdYAA/1000)

图源：优必选科技官博

**人形机器人的“电量焦虑”何解？**

**撰文** **/** 孟会缘

**编辑** **/** 黎文婕

**排版** **/** Annalee

距离人形机器人消费级产品发布已经过去一个多月，但随着舆论的持续发酵，一个令业内不得不正视的现实问题逐渐浮出水面。

自优必选发布优世界 U1系列并开启预售以来，这款价格跨度从家用轿车到小户型首付的产品（入门U1 Lite为11.98万元，顶配U1 Ultra男版高达99万元），被外界寄予厚望。但翻看官方公布的参数，该系列全系单次充电续航仅2-4小时。

有网友在社交平台吐槽：“刚跟它聊出点感情，它就低电量趴窝了。”这样的调侃，让“赛博花瓶”的标签流传开来。

对此，优必选的回应是：“目前全尺寸人形机器人续航基本都在2至4小时，这是行业普遍情况”。但“普遍”不代表合理，谁能接受，一台标榜情感陪伴的仿生人，竟然连一整晚的持续互动都无法支撑？

在近日举办的WAIC 2026上，均胜电子旗下均恩新能源总经理徐伟点出行业六大挑战：续航时间短、有效载荷受限、内部空间紧张、补能时间过长、安全风险突出、高动态运动下的瞬时大功率需求。“但这些可以归结为两个核心矛盾——续航能力不足和安全挑战。”

事实是，当人形机器人从实验室走向家庭和工厂，“电量焦虑”已经成为其规模化落地最现实的“拦路虎”。而面对这道难题，行业内部正在激烈争论换电、半固态电池、全固态电池这三条技术路线。

关于人形机器人“能量补给”的路线之争就此打响。

**刚上岗就“趴窝”，三条路线吵翻了**

现阶段， **人形机器人普遍存在2-4小时的续航天花板，本质是多重物理条件共同约束下的现实结果** 。

其主要受限于当前液态锂电池的能量密度，并叠加人形机器人躯干内部空间有限、整机重量需要严格管控，多数产品的电池容量都低于2kWh等多重因素。

> 相关报道显示，宇树H1电池仅0.864kWh，静态续航不足4小时；特斯拉Optimus Gen2的电池容量达2.3kWh，已经属于行业较高配置，但在行走、作业等动态工况下，实际可用续航也仅约2小时。

更为特殊的是，当前主流人形机器人驱动关节大多缺少机械自锁结构，即便保持原地站立，髋部、膝盖等关节仍需要持续输出扭矩对抗重力维持身体平衡，仅维持站立姿态，整机功耗就可达200-300瓦。

直白来讲，一台电池不到2kWh的机器人，光是“站着”就能把电耗光。

不过，面对“电量焦虑”，行业已经探索出三条可行路线。

**其一是换电** 。

换电的商业逻辑很清晰：将电池资产化、服务化。在工厂里，一台机器人停摆一小时，损失的可能是一条产线的产能，但换电让机器人7×24小时连续作业成为可能。

以优必选Walker S2为例，这款被定义为全球首款搭载自主换电方案的全尺寸工业人形机器人，其电池电量下降至20%阈值，可自主导航锁定就近换电站，依靠双臂协同完成热插拔换电，全程3分钟以内即可完成，无需人工介入干预。

![图片](https://inews.gtimg.com/news_bt/OshyCdwE_KRw3rlc8qafv6B5wRTi-35JZcbABiC6ciNBsAA/641)

可换电的优必选Walker S2 图源：优必选科技官博

不过，该路线代价不菲。毕竟部署一台机器人不仅要买本体，还要配套换电站、备用电池等基础设施，直接拉高部署成本。

**其二是半固态电池** 。

半固态电池的优势在于左右逢源：融合了部分全固态技术，同时兼容现有液态电池供应链与生产设备，因而被不少业内人士视为“过渡期的最优解”。

在WAIC 2026上，均胜电子推出均恩固液混合电池包，能量密度达大幅提升至‌380 Wh/kg，综合续航提升约‌60%‌。对此，徐伟直言，半固态电池是当前唯一可快速规模化落地的路线。

**其三是全固态电池** 。

全固态电池被不少业内人士视作“终极答案”：其能量密度理论上可突破400Wh/kg，甚至向500Wh/kg迈进。意味着同样重量下，机器人能携带两倍以上的电量，动态续航有望从2小时拉升至6到8小时，彻底打破“站两小时就得歇”的尴尬。

关键是，固态电解质具备不可燃特性，能大幅降低电解液诱发的热失控起火风险。对于需要近距离与人协同作业的人形机器人而言，这不仅关乎性能体验，更是不可忽视的安全底线。

但产业现实远优于概念PPT的美好预期。截至目前，全固态电池仍受困于固‑固界面阻抗居高不下、规模化制造工艺尚未成熟两大核心难题。综合多家机构与产业链企业的研判，全固态电池想要达到车规、机器人级别的稳定量产应用条件，普遍预期至少要等到2028年之后。

于是，三条路线的博弈格局逐渐清晰：换电瞄准当下，解决现实场景的燃眉痛点；半固态承担承上启下的角色，作为产业中期过渡方案；全固态则押注远期，寄托着对行业颠覆性变革的期待。但 **资本与市场很难长久等待遥遥无期的完美技术方案，它们更需要的，是当下就能落地运转、可以投入使用的产品** 。

![图片](https://inews.gtimg.com/news_bt/OukPMOkNpsH-SxecmB2S4lWXq202mYugan-q5WWrLjgrIAA/1000)

人形机器人普遍存在“电量焦虑” 图源：小红书

这种焦虑直接反映在产业端的动作上，让头部厂商与电池企业开启多线押注模式：宇树G1量产机型已批量采用新能安JP系列全极耳电芯，旗下多款人形机器人正全面切换为新能安全极耳电芯；均胜电子发布适配具身智能体的均恩固液混合电池包，同时成立合资公司，专门为人形机器人开发半固态与固态电池产品……

**电动汽车的作业，机器人抄不了**

在这场路线之争的背后，一个更深层的问题被反复提及：人形机器人的能量补给，究竟应该像手机一样追求一天一充，还是像汽车一样建立能源网络？

如果答案是前者，那半固态电池和全固态电池将主导未来，即机器人回家后自己插上充电桩，像扫地机器人一样自动回充，用户无需任何干预。

如果答案是后者，那换电模式将催生一个全新的“机器人能源服务”行业，即换电站像加油站一样遍布工厂和社区，机器人成为能源网络的节点，而电池资产则被金融化、运营化。

![图片](https://inews.gtimg.com/news_bt/OCN2OAriEwazAAjxCFgV6aFNdclP-UDwxv-og4urL1EJ8AA/641)

图片由AI生成

**两种逻辑，指向两种截然不同的商业生态** 。前者是消费电子的逻辑，轻资产、标准化、用户友好；后者是工业设备的逻辑，重资产、服务化、B端主导。而人形机器人恰恰横跨这两个市场，因为它既是工厂里的生产力工具，也是家庭里的消费级产品。这注定了路线之争不会有一个非黑即白的答案。

历史总是惊人地相似，电动汽车行业也曾站在同样的十字路口。一边是特斯拉力推的超充网络，从V3到V4，充电时间从15分钟压缩到“一秒一公里”；另一边是蔚来在换电上豪掷重金，截至2026年，换电站已超3700座，累计换电过亿次。两条路线打了十几年，至今没有谁能彻底压过谁。

**人形机器人的电池困局，之所以比电动汽车还要复杂，是因为它面对的工况远比汽车更分裂。**

首先，汽车底盘拥有平整充裕的空间来排布电池包，数百公斤的电池组平铺于底盘，结构布置压力很小。而人形机器人需要将电池压缩在狭小的胸腔内部，同一空间内还要容纳四十余台关节电机、高算力主控芯片以及多路传感器，留给电池的可用空间，可能不及汽车电池舱的零头。

其次，电动汽车电池属于长周期耐用资产，普通用户两三天完成一次补能，普遍享有多年质保，退役后还具备梯次利用残值。但人形机器人若是高频运转，单日可能需要完成三至四次充电或者换电，电池循环寿命会被快速消耗，往往两三年就面临报废，残值几乎归零。

最后，电动汽车运行过程功率波动相对平缓；人形机器人在起步、急停、爬坡等动作下功率会瞬间冲高，瞬时峰值功耗可达平均功耗的数倍。快思慢想研究院院长田丰表示，在现有电池材料体系之下，决定瞬时爆发力的功率密度，与决定续航能力的能量密度二者之间，存在天然互斥。

站在这一维度观察， **人形机器人或许正在演绎一套区别于电动汽车产业的“新剧本”** ：工业场景中，换电凭借7×24小时的连续作业能力占据主导；家庭场景中，半固态电池凭借更高的能量密度和便捷的充电体验成为主流；而全固态电池，则作为终极技术储备，等待成本曲线下探到临界点后，再全面接管市场。

![图片](https://inews.gtimg.com/news_bt/OYtAaHgGfN-3zoVkIDpeDvtXrXsDl5ciOaSmnGtXek2McAA/641)

图片由AI生成

真正值得追问的从来不是“哪条路线会赢”，而是当换电站开始出现在工厂车间，当半固态电池走进家庭客厅，当全固态电池从实验室走向量产线，人形机器人的“电量焦虑”，究竟会靠技术迭代彻底攻克，还是会被创新的商业模式间接化解？

答案或许两者皆是。电池材料迭代、电机效率优化、运动控制算法升级、电源管理系统精进，硬件与算法的每一环都在等待关键性突破。而换电配套网络的普及、电池资产管理平台的搭建、电池梯次利用体系的成熟，这一系列商业基础设施的建设，可能比电池技术本身更能决定“电量焦虑”何时成为历史。

> 十年前，电动汽车用一代产品周期完成了从“续航100公里”到“续航500公里”的跨越。眼下，人形机器人正站在相似的起跑线上。机构测算，2026年全球出货量有望突破5万台，年增700%以上。当出货量从万台级迈向百万台级，电池将不再是锦上添花的参数，而是决定产业能否真正起飞的关键变量。

技术路线的博弈，争的不只是“充电还是换电”的方案取舍，更是一场千亿赛道底层商业逻辑的重构。
