---
格式版本: 2
标题: "一家新能源大厂，如何撑起全球最大AI算力超级单体？ - 智源社区"
原文链接: "https://hub.baai.ac.cn/view/57062"
发布日期: "2026-08-12"
发布时间校准状态: "found"
发布时间需复核: "否"
发布时间来源: "rule:scrape:strict_html_body"
发布时间证据: "span class=author-label-text: 量子位 2026-08-12 18:10 分享"
发布时间校准原因: "规则确认唯一严格发布时间，来源 scrape:strict_html_body"
发布时间校准置信度: "high"
发布时间候选数量: 10
发布时间严格候选数量: 2
发布时间原页读取状态: "source template page reused from URL open"
发布时间未找到原因: ""
发布时间校准时间: "2026-08-13T04:34:01+08:00"
发布时间仲裁状态: "skipped"
发布时间仲裁尝试次数: 0
发布时间仲裁耗时毫秒: 0
发现时间: "2026-08-13T04:33:30+08:00"
入库时间: "2026-08-12T20:34:01.276Z"
来源平台: "智源社区搜索"
搜索渠道: "source_template"
搜索词: "https://hub.baai.ac.cn/search?q=800V"
匹配关键词:
  - "GPU"
  - "800V"
  - "800v直流供电"
  - "AI"
  - "超节点"
  - "光"
  - "电源"
  - "液冷"
  - "内存"
  - "计算"
  - "交付"
  - "部署"
  - "性能"
相关厂家:
  []
相关专家:
  - "黄仁勋"
内容类型: "网页"
抓取工具: "Free Fetch + Defuddle"
清洗工具: "Defuddle Markdown + Defuddle/Readability 正文提取"
原始附件:
  []
AI优质: "是"
AI打分: 76
AI分档: "高置信优质"
AI质检状态: "通过"
AI打分理由: "正文聚焦远景乌兰察布超大规模AI算力超级单体，明确涉及800V直流供电、SST+BESS、储能、液冷等超节点相关技术，并提供投产部署信息，技术细节和商业信号充分，来源为量子位专业媒体，总评符合高置信优质。"
AI质检模型: "ali-deepseek-v4-flash"
AI质检时间: "2026-08-13T04:34:08+08:00"
AI主题相关性: 18
AI来源权威性: 10
AI新颖性: 12
AI技术细节: 14
AI商业部署信号: 13
AI完整性: 9
采集批次: "2026年8月13日1点55分48秒"
采集批次ID: "20260813-015548-033"
去重键: "https://hub.baai.ac.cn/view/57062"
---

##### 克雷西 发自 凹非寺量子位 | 公众号 QbitAI

AI算力竞赛的天平，正在向 **电力** 倾斜。

这一判断，在乌兰察布出现了一个具体样本：

8月6日，远景科技集团在这里宣布 **「远景乌兰察布星河基地」** 正式投产，园区内全球最大的AI算力超级单体同步亮相。

这座超级单体建筑面积超过12万平方米，相当于20个标准足球场，其所在的星河基地总规划容量达到2GW，规划支持百万卡并行和百万P级算力。

这样的规模，放在两年前还很难想象。

当时，AI行业的注意力更多集中在模型参数、GPU数量和单卡算力上。如今，单个集群正在从万卡迈向十万卡、百万卡，IT负荷也从兆瓦级走向百兆瓦乃至GW级。

这时候，一座AI数据中心能不能真正跑起来，已经不只取决于「有没有芯片」。

电从哪里来、能不能稳定供应；数十万张芯片瞬间拉升负荷时，供电系统能不能接得住；更高的功率密度带来的热量，又能不能及时带走。

**这些过去位于后台的基础设施问题，正在走到AI竞争的前台。**

而这也带来了一个有意思的问题：做AI数据中心的，过去通常是电信运营商、专业数据中心开发商和互联网大厂。

为什么这一次，造出全球最大AI算力超级单体的，却是一家新能源企业？

答案，要从AI数据中心的变化说起。

## 电力，正在从配套变成AIDC的核心能力

算力扩张的压力，已经不再只集中在芯片上。

随着单个集群的规模从万卡迈向十万卡、百万卡，功耗也从兆瓦级跳到吉瓦级。一座大型AI数据中心的用电量，已经接近一座中型城市。

**电力正在从后台配套，变成决定算力扩张速度的前台变量、变成能不能持续扩张的前置条件。**

英伟达CEO黄仁勋曾把AI拆解成五层：能源、芯片、基础设施、模型和应用。能源被放在最底层，因为没有它，后面几层都无从谈起。

需求在涨，供给端扩容却没有那么快。

全球数据中心持续扩张，规模已达32吉瓦，但输电线路、变电站和电源设施的建设周期，通常远长于服务器的采购和数据中心土建周期。

不少项目都面临服务器已经到货，配套电力却没有同步就绪的情况。

而且，电量够不够只是第一层问题。

对于十万卡乃至百万卡集群来说， **供电的稳定性同样重要** 。

训练任务往往持续数周甚至更久，电压波动、瞬时中断都可能影响集群利用率。

一旦任务被迫中断，重新加载检查点、恢复集群同步状态，本身就是额外的时间和计算成本。

更重要的是，AI负荷也变得越来越「难伺候」。

数万张甚至更多芯片同步启动、训练阶段切换以及推理请求的实时变化，都会让负荷快速波动。

AIDC的规模来到GW级之后，普通意义上的「不断电」已经不足以满足数据中心的需要，必须要有一套可以同时处理容量、稳定性、动态响应和效率的能源系统。

这恰恰改变了中国算力竞争的坐标系。

过去，能源企业更多向数据中心提供电力或单一设备；但当IT负荷进入百兆瓦乃至GW级，能源获取、储能、供配电和热管理便开始成为基础设施上限的决定性因素。

**中国长期积累的风光资源、电力装备、储能制造和大规模工程建设能力，也因此获得了新的使用场景。**

国家能源局数据显示，2026年中国风电光伏新增装机约3亿千瓦，新型储能装机规模也已突破1亿千瓦。

这些原本服务于电网侧的产能，正在变成算力基础设施可以直接调用的资源。

但有风、有光、有储能，并不意味着就能直接给GPU用。

要让这些资源真正在AIDC中落地，还必须 **把新能源资源转化成稳定、高质量、可连续供应的「算力能源」** 。

这正是远景进入AIDC的逻辑起点。

## 一家新能源大厂的AI跨界

中国拥有丰富的风和光资源，并不意味着这些能源可以直接供给AI。新能源具有波动性，百万卡集群却要求持续稳定运行，两者天然存在矛盾。

远景乌兰察布星河基地要完成的核心转换，就是把波动的绿色能源，变成可预测、可调度、可连续供应的算力能源。

这件事对远景并不完全陌生。

过去二十年，从风机、储能、电力电子到能源管理，远景长期面对的就是同一道物理问题，那就是 **如何预测自然能源的波动、如何储存和调度电力，以及如何让不稳定的新能源最终成为工业系统可以依赖的稳定能源** 。

当AI数据中心进入GW级时代，这套能力第一次与算力基础设施发生了高度重合。

![img](https://simg.baai.ac.cn/hub-detail/b591552132893a342b4b9fdc75b550161786529412502.webp)

这场转换首先需要资源基础，为了满足这一需求，远景把其AIDC的选址，落在了乌兰察布。

这里风、光资源丰富，全域绿电占比高达67%，远景通过自建风电场和专线，把绿电直接送进了数据中心。

有了资源，接下来要解决的是， **怎么让这些资源真正适应AI** 。

远景的做法，是形成一套「预测—决策—执行」的实时闭环。

- 「远景天机」气象大模型负责预测，对风光出力做高精度判断，把原本不可控的天气变化，变成可以提前预判的能源变量。
- 「远景天枢」能源大模型负责调度，根据发电、储能、算力负荷和电价的实时变化，动态优化电力分配，把每一度电送到更需要它的设备。
- EnOS智能物联操作系统负责执行，把风机、储能、电力设备和算力设施接入同一个控制底座，让预测和调度的结果实时落到设备上，同时把设备的运行数据反馈回预测和调度环节，持续修正下一轮判断。

与此同时，储能承担了绿电与GPU之间的缓冲作用。

![](https://simg.baai.ac.cn/hub-detail/ed2b766a119f8fa7d105691c220b04131786529412503.webp)

经过这几层处理，波动的新能源才有可能变成算力负荷可以持续使用的稳定能源。

此外，数据中心的供电链路长期存在一笔隐性成本。

电以中压交流形式进入机房，直到变成芯片最终使用的直流电，中间需要经过多级变换，每一次转换都会产生损耗。

过去机柜功率较低时，这些损耗并不算显眼。但随着AI机柜进入数百千瓦级，转换效率、设备占地和铜耗都被同步放大。

远景采用SST加BESS的800V直流供电方案，进而减少中间转换环节，提高GPU侧供电效率，避免将电能损耗在供电链路上。

对GW级AIDC来说，哪怕只有几个百分点的效率差异，放到整个园区规模上，也会变成巨大的能源和运营成本增长。

热管理同样如此。

AI芯片消耗的电力最终大部分都会转化为热量。芯片部署越密集，单位面积的热流密度越高，如果热量不能及时带走，GPU就无法长期保持稳定、高负荷运行。

因此，远景在供电之外，还把冷却系统纳入整体设计，根据不同功率密度结合风冷、液冷以及乌兰察布当地的自然冷源条件，降低非算力能耗。

![](https://simg.baai.ac.cn/hub-detail/a7b1fb5d3f2cd4c7d2b6dc0bb63c876e1786529412503.webp)

从这个角度看，一座超级单体真正需要优化的绝不仅仅是某一个孤立指标。

电从风场进入园区，再经过储能和供配电到达GPU，最终转化成计算和热量， **这一整条能量转化链，需要被系统性优化** 。

链条中每减少一点等待和损耗，就意味着同样一度电能够支撑更多算力。

这些技术最终指向同一个问题—— **同样一度电里，有多少真正流向了计算？**

而这个问题的答案，也决定了一座AIDC能够承载多大的算力规模。

所以，远景造的远不只是一栋楼，更是一座AI算力超级单体。

依托AI电力系统和高比例绿电直连，经远景测算，其同等面积算力输出规模可达到传统数据中心的10倍。

这一密度的实现不依靠机柜数量的堆叠，靠的是将能源获取、供电、储能、散热和算力部署作为一个系统统一设计。

![](https://simg.baai.ac.cn/hub-detail/718a149399890c06a59c28028d7a3e961786529412503.webp)

这也回答了为什么造出这个超级单体的是一家新能源公司。

超级单体表面上是一栋数据中心建筑，背后实际上需要同时组织GW级能源、百兆瓦级供配电、高密度散热，以及复杂的工程建设和系统调度。

随着AIDC规模越来越大，能源管理和热管理从后台能力走到了基础设施核心，而这些恰好与远景过去长期积累的技术和工程能力发生了重合。

所以，远景「造机房」并非突然跨界，这一举动映射出了远景沿着能源系统一路向芯片侧延伸的完整路径。

这条路径从风场延伸到储能，从能源调度延伸到供配电，最终从供电进入热管理和超级单体。

原本服务能源产业的一整套能力，被重新组合成了AI基础设施。

## 比完单卡，中国开始比系统效率

在持续追赶单卡性能的同时，中国算力产业正把更多资源投入超节点、大规模互联和集群工程。

这背后的逻辑，是把芯片、网络、内存、软件和调度组织成一个整体，从系统层面提高集群的有效算力。

**当算力开始以十万卡、百万卡为单位组织，竞争重点也自然从单芯片性能，延伸到整个系统的组织效率。**

**新的竞争格局下，芯片之间怎么协同是一方面，背后的电力、散热和基础设施怎么协同，则是另一个问题。**

这也是远景把单体建到百万卡规模的原因。

**超节点把更多芯片组织成一台更大的「计算机」，超级单体则要为这台「计算机」提供足够大的部署空间、足够高密度的供电和散热，以及能够持续运行的能源系统。**

远景负责的是从绿电获取、土地、园区建设到AI电力系统的基础设施全链路，不涉及模型运营或客户数据处理；客户自行部署并管理服务器和芯片集群。

这种分工安排让科技公司和互联网大厂能够聚焦模型和计算，把建设周期、能源成本和供电可靠性这些问题，交给专业的新能源企业。

这套方案不只是在解决眼下的部署问题，也在为国产算力集群探索一条可复制的路。

**这也意味着，远景交付的不只是某一套供配电或能源解决方案，更是一座能够真正承载大规模算力运行的AIDC基础设施。**

2026年6月，远景戈壁使命（Mission Gobi）里提出，到2030年要在全球戈壁荒漠地区建成5GW规模的绿色AI算力中心，星河基地正是这个计划迈出的第一步。

这条从乌兰察布走向全球戈壁的路径背后，是一场更大的坐标系变化。

随着AI进入十万卡、百万卡和GW级基础设施时代，比拼的重点正从单一芯片性能，扩展到整个系统的组织能力。

决定下一阶段胜负的变量，已经不止一个。

过去，中国主要在芯片上追赶，如今新能源、制造、储能和工程能力，也开始进入竞争核心。

全球最大的AI算力超级单体落地乌兰察布，是一项规模纪录，也是一个信号——

**当AI基础设施走向GW级，能源、制造、储能和工程能力正在进入竞争核心。中国也因此有机会把自身长期积累的产业优势，进一步转化为新的算力竞争力。**

**一键三连** **「点赞」「转发」「小心心」**

**欢迎在评论区留下你的想法！**

— **完** —

**🌟 点亮星标 🌟**

**科技前沿进展每日见**

内容中包含的图片若涉及版权问题，请及时与我们联系删除
